硬件问题：

1. 整板没有设计压力电阻和电容，电气特性是否满足不稳定情况下的处理
2. Usb供电有问题，空载下VBUS为0.5V，aux接口中的usb不识别设备

（1）在同步代码设计时一定要注意如下这种情况的处理

